**Перечень необходимого оборудования.**

1. Ноутбук (лучше моноблок)
2. Музыка (колонки)
3. Счетчик (через нас)
4. Камера (через нас)
5. Принтер
6. Сканер
Возможна работа только со сканерами, которые поддерживает режим "разрыв клавиатуры" (обычно подключаемые через USB), такими как CipherLab 1070 USB. Подключение в разрыв клавиатуры означает, что при сканировании эмулируются нажатия на клавиши клавиатуры.

Чтобы протестировать возможности сканера, откройте любой текстовый редактор, поместите курсор в область ввода и просканируйте любой товар. В редакторе должно будет появиться цифровое значение штрихкода.

Для некоторых моделей сканеров необходимо дополнительно установить режим, когда просканированный штриход завершается виртуальным нажатием на клавишу Enter.

7. Принтер чеков
Поддерживаемое оборудование

АТОЛ

ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ
FPrint-77ПТК
FPrint-22ПТК
FPrint-55ПТК
FPrint-11ПТК. Стационарный
FPrint-55К
FPrint-22K
FPrint-5200К
FPrint-02К
FPrint-03К
FPrint-88К
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 22Ф
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 52Ф
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 60Ф
АТОЛ 77Ф
АТОЛ 90Ф
АТОЛ FPrint-22ПТК
ШТРИХ-М

ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ
ШТРИХ-ФР-Ф (версии 03, 04)
ШТРИХ-950К (версии 01 и 02)
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версии 01 и 02)
ШТРИХ-КОМБО-ФР-К (версии 01 и 02)
ШТРИХ-М-ФР-К
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К
ШТРИХ-М NCR-001K
ЭЛВЕС-ФР-К
ЭЛВЕС-ПРИНТ

ШТРИХ-ON-LINE
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф
ШТРИХ-М-01Ф
ШТРИХ-М-02Ф
ШТРИХ-МИНИ-01Ф
ШТРИХ-МИНИ-02Ф
ШТРИХ-ФР-01Ф
ШТРИХ-ФР-02Ф
РИТЕЙЛ-01Ф
ПИРИТ

ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ
ПИРИТ ФР01К
ПИРИТ ЕНВД
Pirit K
Pirit ЕНВД
Viki Print 57K
Viki Print 57K Plus
Viki Print 80K Plus
Viki Print 57 ЕНВД
Viki Print 57 Plus ЕНВД
Viki Print 80 Plus ЕНВД