**Перечень необходимого оборудования.**

1. Ноутбук (лучше моноблок)  
2. Музыка (колонки)  
3. Счетчик (через нас)  
4. Камера (через нас)  
5. Принтер  
6. Сканер  
Возможна работа только со сканерами, которые поддерживает режим "разрыв клавиатуры" (обычно подключаемые через USB), такими как CipherLab 1070 USB. Подключение в разрыв клавиатуры означает, что при сканировании эмулируются нажатия на клавиши клавиатуры.  
  
Чтобы протестировать возможности сканера, откройте любой текстовый редактор, поместите курсор в область ввода и просканируйте любой товар. В редакторе должно будет появиться цифровое значение штрихкода.  
  
Для некоторых моделей сканеров необходимо дополнительно установить режим, когда просканированный штриход завершается виртуальным нажатием на клавишу Enter.  
  
7. Принтер чеков  
Поддерживаемое оборудование  
  
АТОЛ  
  
ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ  
FPrint-77ПТК  
FPrint-22ПТК  
FPrint-55ПТК  
FPrint-11ПТК. Стационарный  
FPrint-55К  
FPrint-22K  
FPrint-5200К  
FPrint-02К  
FPrint-03К  
FPrint-88К  
АТОЛ 11Ф  
АТОЛ 22Ф  
АТОЛ 25Ф  
АТОЛ 30Ф  
АТОЛ 52Ф  
АТОЛ 55Ф  
АТОЛ 60Ф  
АТОЛ 77Ф  
АТОЛ 90Ф  
АТОЛ FPrint-22ПТК  
ШТРИХ-М  
  
ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ  
ШТРИХ-ФР-Ф (версии 03, 04)  
ШТРИХ-950К (версии 01 и 02)  
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версии 01 и 02)  
ШТРИХ-КОМБО-ФР-К (версии 01 и 02)  
ШТРИХ-М-ФР-К  
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К  
ШТРИХ-М NCR-001K  
ЭЛВЕС-ФР-К  
ЭЛВЕС-ПРИНТ  
  
ШТРИХ-ON-LINE  
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф  
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф  
ШТРИХ-М-01Ф  
ШТРИХ-М-02Ф  
ШТРИХ-МИНИ-01Ф  
ШТРИХ-МИНИ-02Ф  
ШТРИХ-ФР-01Ф  
ШТРИХ-ФР-02Ф  
РИТЕЙЛ-01Ф  
ПИРИТ  
  
ККТ старого образца ККТ с поддержкой 54-ФЗ  
ПИРИТ ФР01К  
ПИРИТ ЕНВД  
Pirit K  
Pirit ЕНВД  
Viki Print 57K  
Viki Print 57K Plus  
Viki Print 80K Plus  
Viki Print 57 ЕНВД  
Viki Print 57 Plus ЕНВД  
Viki Print 80 Plus ЕНВД